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一、功能简介
本系统用于将PCBA产品的气密性测试数据与SN码进行绑定，实现产品质量追溯。

简单理解：
扫描SN码 → 系统自动获取最新测试数据 → 自动完成绑定 → 继续扫描下一个

核心特点：
扫描SN码后全自动绑定，无需手动点击
自动检查数据重复，防止重复绑定
自动检查测试结果，非Pass时警告提示
绑定成功后自动查询当前工单记录
SN码长度自动校验（6位）


二、开机准备
第1步：启动串口工具
[image: ]
双击打开桌面上的 SerialPortLogger.exe
1. 确认界面显示"状态: 未连接"
2. 点击"打开串口"按钮
3. 确认状态变为"状态: 已连接 (COM12)"
4. 此时工具已开始接收测试数据

注意：串口工具必须保持运行状态，不要关闭！
第2步：打开绑定页面
在浏览器中打开MES系统，进入：
192.168.8.188登录 
制造管理>PCBA产品信息>PCBA气密性测试绑定
[image: ]

三、操作步骤
步骤1：填写工单号
在页面顶部的"工单号"输入框中输入当前生产的工单号。
[image: ]

输入后系统会自动：
同步工单号到查询条件
自动查询该工单号下的绑定记录
焦点跳转到SN输入框
步骤2：扫描SN码
用扫码枪扫描产品上的SN码标签。

扫描后系统自动执行：
1. 校验SN码长度（必须6位）
2. 检查SN是否已绑定
3. 启动串口数据监听
4. 按压气密性测试设备测试
5. 自动获取最新测试数据
6. 自动完成绑定
7. 焦点自动回到SN输入框
步骤3：继续扫描下一个
绑定成功后，直接扫描下一个产品的SN码，重复步骤2即可。

提示：整个过程只需不断扫描SN码再按压气密性测试设备测试，其他操作全部自动完成！

操作流程图
	填写
工单号
	→
	扫描
SN码
	→
	自动
绑定
	→
	扫描
下一个




四、界面说明
4.1 提示信息含义

异常状态
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正常状态
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不是测试通过状态警告也正常绑定
[image: ]
[bookmark: _GoBack]SN长度不对就需要重新扫入，期间不会监听文件(气密性测试数据不会获取)
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	提示信息
	状态
	说明

	请扫描SN码！
	正常
	等待扫描SN码

	SN码长度错误！
	异常
	SN不是6位，检查标签

	该SN码已绑定，请勿重复绑定！
	异常
	SN重复扫描

	SN码有效，正在监听串口数据...
	正常
	等待获取测试数据

	该串口数据已绑定，等待新数据...
	正常
	等待新的测试结果

	警告：测试结果不是Pass
	警告
	测试未通过，仍会绑定

	数据已就绪，正在自动绑定...
	正常
	正在执行绑定

	SN码与串口数据绑定成功！
	正常
	绑定完成



4.2 校验计数器
用于控制本次需要绑定的产品数量。
1. 在"校验计数器"输入框输入目标数量（如：100）
2. 系统实时显示已绑定数量
3. 达到目标数量时弹出提醒
4. 点击"重置计数器"可清零重新开始
4.3 查询绑定记录
在页面下方的查询区域可以查看已绑定的记录：
输入工单号 → 查询该工单的所有记录
输入SN码 → 查询该SN的记录
同时输入 → 组合查询
点击"导出" → 导出Excel文件


五、常见问题
扫描SN码后没有反应？
1. 检查串口工具是否正在运行
2. 检查串口工具是否已打开串口
3. 刷新页面重试
提示"SN码长度错误"？
SN码必须为6位。请检查：
1. 产品标签是否正确
2. 扫码枪是否完整扫描
3. 是否多扫了字符
提示"该SN码已绑定"？
该SN码已经绑定过测试数据，请检查：
1. 是否重复扫描了同一个产品
2. 如需重新绑定，请联系管理员删除原记录
提示"测试结果不是Pass"？
该产品的测试结果为Fail或其他状态。系统仍会绑定，但请注意：
1. 检查产品是否需要返工
2. 确认产品是否需要报废处理
串口工具显示"状态: 未连接"？
1. 点击"打开串口"按钮
2. 如仍无法连接，检查串口线是否插好
3. 检查网线是否连接
4. 联系技术人员处理
页面显示乱码？
刷新页面（按F5），如仍乱码请联系技术人员。




如有问题，请联系技术人员处理
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