PCBA气密性测试SN绑定系统
操作手册
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一、系统概述
本系统用于PCBA气密性测试数据的采集与SN码绑定管理。系统通过串口工具实时采集气密性测试仪的输出数据，并将测试数据与产品SN码进行绑定存储，实现产品质量追溯。
主要功能
串口数据实时采集与记录
SN码与测试数据自动绑定
测试结果重复性校验（CycleNo + TestTime）
非Pass结果警告提示
数据查询与导出
日志文件每日自动备份
二、系统组成
2.1 硬件组成
PC电脑（运行串口工具和MES系统）
气密性测试仪（带RS232接口）
RS232串口线
2.2 软件组成
	软件名称
	路径
	功能说明

	SerialPortLogger.exe
	Tools\SerialPortLogger\publish9\
	串口数据采集工具

	config.json
	与exe同目录
	串口工具配置文件

	PCBASerialBind.aspx
	Export\Kimball\
	SN绑定操作页面

	DATALOG.TXT
	Export\Kimball\PCBA\
	串口日志文件



三、SerialPortLogger.exe 串口工具操作
3.1 配置文件说明
串口工具通过config.json文件配置，文件位于exe同目录下：
{
  "PortName": "COM9",           // COM端口号
  "BaudRate": 9600,             // 波特率
  "DataBits": 8,                // 数据位
  "StopBits": "1",              // 停止位
  "Parity": "None",             // 校验方式
  "FlowControl": "None",        // 流控制
  "LogPath": "\\192.168.8.188\c$\inetpub\mes\Export\Kimball\PCBA\DATALOG.TXT"
}
3.2 启动串口工具
1. 双击运行 SerialPortLogger.exe
2. 确认界面显示的端口号、波特率等参数与配置一致
3. 点击"打开串口"按钮启动数据采集
4. 界面显示"状态: 已连接"表示串口打开成功
3.3 数据格式说明
串口工具采集的数据格式如下（空格分隔）：
CycleNo  MM/DD/YYYY HH:MM:SS  ProgramNo  SomeID  TestType  Channel  Pressure  PressureUnit  ResultValue  ResultUnit  ResultStatus

示例：
9  07/07/2026 11:09:13  066173-001P  001  Vacuum Decay  1  -2.9808  psi  0.0248  psi  Pass
3.4 注意事项
所有配置参数通过config.json文件修改，界面不可修改
如需修改配置，请关闭串口后编辑config.json，然后点击"重新加载配置"按钮
日志文件路径固定为：\\192.168.8.188\c$\inetpub\mes\Export\Kimball\PCBA\DATALOG.TXT
工具采用行缓冲机制，确保数据完整性


四、PCBASerialBind.aspx 绑定页面操作
4.1 页面布局
页面从上到下包含以下区域：
校验计数器区域 - 设置和显示已校验数量
工单号输入区域 - 输入当前工单号
SN码扫描区域 - 扫描产品SN码
串口日志文件区域 - 显示日志路径和监听状态
串口检测数据区域 - 显示最新串口数据（可折叠）
提示信息区域 - 显示操作提示和保存按钮
查询区域 - 按工单号/SN查询绑定记录
绑定明细表 - 显示查询结果
4.2 操作流程
步骤1：填写工单号
在"工单号"输入框中输入当前生产工单号，输入后自动同步到查询区域并执行一次查询。
步骤2：扫描SN码
将扫码枪对准产品SN码标签扫描，SN码输入框自动填充。
步骤3：系统自动处理
1. SN码长度校验（必须为6位）
2. 检查SN是否已绑定
3. 启动串口数据监听
4. 获取最新串口数据
5. 检查数据是否已绑定（CycleNo + TestTime）
6. 检查结果状态（非Pass时显示警告）
7. 自动完成绑定
8. 焦点自动回到SN输入框
步骤4：继续扫描
绑定成功后，直接扫描下一个产品SN码，重复步骤2-3。
4.3 提示信息说明
	提示信息
	说明

	请扫描SN码！
	初始状态或SN清空后

	SN码长度错误！当前长度：X位，要求6位
	SN码长度不符合6位要求

	该SN码已绑定串口数据，请勿重复绑定！
	该SN已存在绑定记录

	SN码有效，正在监听串口数据...
	SN校验通过，等待串口数据

	该串口数据(Cycle:X)已绑定，等待新数据...
	串口数据已绑定过，等待新数据

	警告：测试结果不是Pass（X），仍将绑定...
	测试结果非Pass，仍会绑定

	SN码与串口数据绑定成功！
	绑定完成


4.4 校验计数器
校验计数器用于控制本次生产需要绑定的数量。在"校验计数器"输入框中输入目标数量，系统会实时显示已绑定数量。当已绑定数量达到目标数量时，会弹出提示。
点击"重置计数器"可清零已绑定数量。


五、数据查询与导出
5.1 查询功能
支持按以下条件查询绑定记录：
工单号（GDH）- 模糊匹配
SN码 - 模糊匹配
组合查询 - 同时输入工单号和SN码，AND逻辑
查询条件为空时忽略该条件，显示全部记录。
5.2 导出数据
点击"导出"按钮可将当前查询结果导出为Excel文件。
5.3 删除记录
在明细表中右键点击某行，选择"删除"可删除该绑定记录。
5.4 XML查询文件
系统提供XML格式的查询定义文件，用于独立查询工具：
Listviews\PCBA气密性测试绑定查询.xml


六、日常维护
6.1 日志文件备份
系统配置了Windows计划任务，每天23:50自动执行以下操作：
将DATALOG.TXT备份为DATALOG_YYYYMMDD.TXT
清空原DATALOG.TXT文件内容
备份文件保存在 backup 目录下
备份脚本位置：Export\Kimball\PCBA\backup_datalog.bat
计划任务名称：PCBA_DATALOG_DailyBackup
6.2 检查备份状态
查看backup目录下的备份日志：
Export\Kimball\PCBA\backup\backup_log.txt
6.3 串口工具配置修改
1. 关闭串口工具（如正在运行）
2. 用记事本打开config.json
3. 修改需要的参数（如端口号）
4. 保存文件
5. 重新启动串口工具，或点击"重新加载配置"


七、常见问题处理
串口工具无法打开串口
1. 检查COM端口号是否正确
2. 检查串口是否被其他程序占用
3. 检查设备管理器中串口设备是否正常
页面无法获取串口数据
1. 检查串口工具是否正在运行并采集数据
2. 检查DATALOG.TXT文件是否有新数据写入
3. 刷新页面重试
SN码扫描后提示长度错误
SN码必须为6位，检查扫码枪设置或产品标签是否正确
提示"该SN码已绑定"
该SN码已存在绑定记录，请检查是否重复扫描。如需重新绑定，先在明细表中删除原记录。
测试结果不是Pass
系统会显示警告但仍会绑定。请检查产品是否需要返工或报废处理。
备份文件未生成
1. 检查Windows计划任务是否正常运行
2. 检查backup目录是否存在
3. 查看backup_log.txt了解错误信息




